**MENU👆با فشار کلید منو**

**ENTERR**

**1 Pr setup ➡ ➡ Pr Setup انتخاب گروه**

**ENTERR**

**2 Copy Pr 00 : System Pr ➡ ➡ 00 - System Parameterانتخاب زیرگروه**

**3 Keypad lock 01 : Basic Parameter 00 : Indentity co**

**02 : Digital IN/ 01 : Rated Curren**

**02 : Parameter Re**

**. .**

**. .**

**ENTERR**

**20 : Source of freq➡ ➡ 00-20**

**ENTER انتخاب حالت کنترل سرعت پس از انتخاب**

**یک مرحله به عقب برمی گردد ESC با فشار کلید**

**(00-20) 0 : کنترل سرعت با فلشهای صفحه کی پد**

**2: کنترل سرعت با ولوم خارجی (شکل 1)**

**ش1:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **+10V** | **AVI** | **ACM** |

**MAX MIN**

**(00-21) 0: صفحه کی پد فرمان حرکت با**

**1: ترمینال خارجی (شکل 2) فرمان حرکت از**

**ش2 :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REV** | **DCM** | **FWD** |

**چپگرد راستگرد**

**ACC = ( 01-12 ) 10.0 SEC شیب افزایش سرعت**

**DEC = ( 01-13 ) 10.0 SEC شیب کاهش سرعت**

**(07-19) = 0 : فن دائم روشن / 1 :می شود فن یک دقیقه بعد از توقف درایوخاموش**

**00-02 = 9 درصورت نیاز به ریست پارامترها و بازگشت به تنظیمات کارخانه**